|  |
| --- |
| **Tjekliste for leveringsforhold**Kunde:………………………………………………………………………………………… Vurdering udført dato:…………………………Adresse:………………………………………………………………………………………………Vurdering udført af (navn, stilling telefon): ………………………………………………………………………  |
| 👓 **Forhold risikovurderet** | ✓☺ | 🗶☹ | Ikke relevant | ☝ **Kommentar og forslag til forbedringer** |
| **Tilkørselsforhold og parkering** |  |  |  |  |
| Er der indkørselsrestriktioner for typer af køretøjer? |  |  |  |  |
| Er der specielle tilkørselsforhold? Skal lastbiler benytte særlige veje? |  |  |  |  |
| Parkering tilladt tæt på afleveringssted? |  |  |  |  |
| Hvor og hvor længe må lastbilen/vognen være parkeret? |  |  |  |  |
| Sikker adgang i forhold til øvrig trafik – særlige risici? |  |  |  |  |
| Adgang til nøgle/portlås?Hvor? Kode? |  |  |  |  |
| Er der et særligt tidsvindue for afhentning/levering? |  |  |  |  |
| **Vejen ind til kunden – udendørs** |  |  |  |  |
| Er der særlige adgangsforhold? |  |  |  |  |
| Er underlaget fast, plant, stabilt, skridsikkert og uden huller, dvs. egnet til kørsel med de tekniske hjælpemidler, som bruges? F.eks. stabler, palleløfter, sækkevogn, trappe-kravler, rullebur, pladevogn mv. |  |  |  |  |
| Er der særlige krav til tekniske hjælpemidler f.eks. luftfyldte dæk? |  |  |  |  |
| Er adgangsforhold uden niveauspring, trin, kantsten eller hældninger?Er der køreplader eller ramper på stedet? |  |  |  |  |
| Er der lavet aftale om at sikre skridsikre adgangsveje, f.eks. snerydning, saltning og ryddede færdselsveje? |  |  |  |  |
| Er døre, porte og låger selv-åbnende, eller kan de holdes åbne med krog? |  |  |  |  |
| Kan Arbejdstilsynets krav til minimumsbredde af transportvejen overholdes?Hvad måler det smalleste sted? |  |  |  |  |
| Er der fuld frihøjde på min. 2,1 m og fri transportbredde på 1 m, eller er der særlige krav til last f.eks. maksimal højde og bredde. |  |  |  |  |
| Er installationer, der sidder lavere end 1,9 meter i transportvejen tydeligt markeret med gul/sort stribet faremærke og polstret? |  |  |  |  |
| Findes der elevator, trappelift eller varelift?Er der krav om nøgle / kode? |  |  |  |  |
| Er transportvejen længere end 20 m? |  |  |  |  |
| Er særlige risikoområder markeret med forebyggende tiltag, f.eks. faremærke, afskærmning, gule markeringer? |  |  |  |  |
| Er belysning i adgangsvej tilstrækkelig?Skal der medbringes ekstra belysning f.eks. pandelampe? |  |  |  |  |
| **Vejen til kunden – indendørs?** |  |  |  |  |
| Er underlaget fast, plant, stabilt, skridsikkert og uden huller, dvs. egnet til kørsel med de tekniske hjælpemidler, som bruges, f.eks. stabler, palleløfter, sækkevogn, trappekravler, rullebur, pladevogn mv.? |  |  |  |  |
| Er døre, porte og låger selv-åbnende, eller kan de holdes åbne med krog? |  |  |  |  |
| Kan Arbejdstilsynets krav til minimumsbredde af transportvejen overholdes?Hvad måler det smalleste sted? |  |  |  |  |
| Er adgangsvej uden niveauspring, trin, fremspring eller hældninger?Er der køreplader eller ramper på stedet? |  |  |  |  |
| Er der fuld frihøjde på min. 2,1 m og fri transportbredde på 1 m i transportvejen og aflevering og afhentningsområde?  |  |  |  |  |
| Er installationer, der sidder lavere end 1,9 meter i transportvejen, tydeligt markeret med gul/sort stribet faremærke og polstret? |  |  |  |  |
| Findes der elevator, varelift eller trappelift?Er der behov for særlig instruktion? |  |  |  |  |
| Er trapper velholdte og lette og sikre at gå på? |  |  |  |  |
| Er adgangsveje og trapper, hvor der bæres, minimum 80 cm bredde? |  |  |  |  |
| Er der fri plads foran døre og trapper på 1 x 1 m? |  |  |  |  |
| Har repos på trapper et diagonalmål på minimum 1,4 m? |  |  |  |  |
| Er transportvejen rengjort og ryddelig? |  |  |  |  |
| Er belysning i adgangsvej og arbejdsområde tilstrækkelig? |  |  |  |  |
| **Hvis varer flyttes manuelt - træk, skub og løft** |  |  |  |  |
| Er der den nødvendige plads til, at træk og skub kan udføres med gode arbejdsstillinger og bevægelser?  |  |  |  |  |
| Kan Arbejdstilsynets regler for træk og skub overholdes i forhold til ramper, vægt af last og transportafstand? |  |  |  |  |
| Kan løft udføres primært mellem knæ og skulderhøjde, tæt ved kroppen og uden at vride i ryggen? |  |  |  |  |
| Er der tilstrækkelig plads til at udføre et sikkert løft, minimum en diameter på en meter. |  |  |  |  |
| Skal varerne bæres længere end 2 m? |  |  |  |  |
| Kan Arbejdstilsynets regler for løft overholdes? |  |  |  |  |
| **Tekniske hjælpemidler** |  |  |  |  |
| Er lastbil og tekniske hjælpemidler egnet til leveringsstedet/afhentningsstedet? |  |  |  |  |
| **Pladsforhold**  |  |  |  |  |
| Er der den nødvendige plads til at afhente eller afsætte paller, rullebure eller løst lastede varer?  |  |  |  |  |
| **Øvrigt** |  |  |  |  |
| Er der aftale om adgang til toilet? |  |  |  |  |